1.1. Настоящим участник электронного аукциона, сведения о котором указаны во второй части заявки на участие в электронном аукционе выражает согласие на оказание услуг, указанных в документации об электронном аукционе на « Выполнение работ по ремонту объекта недвижимого имущества (общежитие №3) ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН» № Закупка №0373100019915000065 Заказчик ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "СТАНКИН" на условиях, предусмотренных указанной документацией электронном аукционе.

1.2. Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Показатели товаров, используемых при выполнении работ | Наименование страны происхождения товара | Товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, |
| 2 | Грунтовка акриловая | Грунтовка акриловая глубокого проникновения для стен. Особенности: Снижает, выравнивает впитывающую способность основания; Обеспечивает высокую адгезию; Паро- воздухопроницаема.Применение: Бетон, Кирпич, Гипсокартон, Штукатурка, Каменная кладка.Расход: 1 литр на 10 м2. Фасовка: 10 л. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 3 | Ветошь | Материал: 100% хлопок.Нормированная влажность, 12%.Фактическая влажность, 15%.В ветоши нет постороннихнетекстильных примеси (мочало, резина, бумага, кожа, фанера, стекло, металлическая стружка, пуговицы, застежки, крючки, пряжки, кнопки, замки «молния»). | Россия, сертифицировано  | "ИВАНТЕКС" |
| 4 | Розетка компьютерная | Количество контактов: 16.Полоса пропускания: 200 Мгц. Материал контактов в разъеме: фосфористая бронза. Материал покрытия контактов: золото (50 мкд) поверх никеля. Количество циклов переподключения: 750. Сопротивление изоляции при постоянном напряжении 100В: 500 МОм. Предельно выдерживаемая нагрузка 1000 В: 60 Гц в течение 1 минуты.Контактное сопротивление разъемов: 20 мкОм. Соответствует стандартам: ISO/IEC 11801, EN 50173, TIA/EIA-568. Температура хранения: -40 - +70°C. Температура эксплуатации: -10 - +60°C. | Россия, сертифицировано  | «СВЕТОЗАР» |
| 5 | Сетка тканая с квадратными ячейками | ГОСТ 3826-82. Номинальный размер стороны ячейки в свету: 0,50 мм.Номинальный диаметр проволоки: 0,20 мм.Допускаемое отклонение от номинального размера для среднего арифметического размера стороны ячейки в свету: 5%.Максимальное допускаемое отклонение от номинального для размера отдельной увеличенной ячейки в свету: 24%.Допускаемое число ячеек с максимально увеличенными размерами сторон в свету: 6%.Ширина сетки: 1000 мм.Масса рулона: 75 кг.Живое сечение сетки: 51%Масса 1 м2 сетки: 0,74 кг. | Россия, сертифицировано  | ММК Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» |
| 6 | Шкурка шлифовальная | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40, ГОСТ 13344-79.Шлифовальная шкурка изготовлена из черного карбида кремния марок 55С, 54С, 53С. Неравномерность толщины, мм, 0,15.Режущая способность, мм3/мин, 948. Коэффициент водостойкости (отношение режущей способности шлифовальной шкурки, выдержанной в воде, к режущей способности сухой шлифовальной шкурки) 0,75. | Россия, сертифицировано  | Абразив, ООО |
| 7 | Шпатлевка клеевая | Плотность сухой смеси: 1500 кг/м3.Расход воды: 0,84 литра на 4,2 кг.Коэффициент сопротивления паропроницанию μ: 50.Зернистость: 0,6 мм.Рабочая температура: +5°С. | Россия, сертифицировано  | «Тэкс» |
| 8 | Пакля пропитанная | Представляет собой льняную паклю, пропитанную антисептическим материалом, в рулонах.Пропиточный состав Е1 на основе битумных смол ТУ 17 РСФСР 40-4236-91.Масса 1 метра: 0,2 кг. Масса пропитанного рулона: 16 кг. | Россия, сертифицировано  | «Экостройпрод» |
| 9 | Замазка силикатная | Силикатная замазка применяется при облицовке строительных конструкций кислотоупорными штучными материалами, а также для нанесения шпаклевок, штукатурок, грунтовок.Температура применения: +10°С- +35°С. | Россия, сертифицировано  | ТЭКТОР |
| 10 | Жидкость гидрофобизирующая | Жидкость гидрофобизирующая.Присутствует мелкодисперсный осадок, механические примеси.Гидрофобизирующая способность, ч, 8.Плотность при 20°С, г/см3, 1,19. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 11 | Кабель витая пара | Кабель витая пара, 4 пары.Технические характеристики:Диаметр проводника (жилы): 0,52 мм.Диаметр проводника с оболочкой: 1,4 мм.Внешний диаметр (размер) кабеля: 5,1 мм.Температура для хранения: -20°C - +70°C.Температура для монтажа: 0°C - +60°C.Максимальная нагрузка на растяжение: 10 кг.Электрические характеристики:Затухание пары при температуре 20°С на частоте 100 МГц: 17,4 дБ/100м.Сопротивление проводника постоянному току при температуре 20°С: 90 Ом/км.Полное сопротивление при температуре 20°С на частоте 100 МГц: 100 Ом.Сопротивление изоляции при напряжении 500 В при температуре 20°С: 7 ГОм/км.Емкостной дисбаланс при температуре 20°С: 1,5 пФ/м.Номинальное отклонение задержки распространения при температуре 20°С: 10нс/100 м.Выдерживаемое напряжение при температуре 20°С: 1000 В/1мин.Выдерживаемое напряжение по отношению к экрану при температуре 20°С: 1000 В/1мин.Спецификация:соответствует стандарту пожарной безопасности IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034. | Россия, сертифицировано  | Нижегородский КАБЕЛЬ |
| 12 | Грунтовка | Цвет грунтовки: белый.Плотность при температуре 20°С: 1,00 г/см3.pH среды: 6.Условная вязкость при температуре 20°С по вискозиметру В3-246 с диаметром сопла 2 мм: 40 с.Время высыхания при температуре (20°С): до степени 3 30 мин, до степени дальнейшей работы 1 часа. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 13 | Шпатлевка гипсовая высокопрочная | Цвет белый.Время высыхания: 4 часа.Количество воды на 1 кг сухой смеси: 0,40л/кг.Средняя плотность: 1100 кг/м3.Толщина наносимого слоя: 1мм.Адгезия: 0,5 Мпа.Температура проведения работ: +5°С - +30°С.Температура эксплуатации: +5°С - +40°С.Время пригодности раствора к работе: 1 час.Расход (при толщине слоя 1 мм): 0,3 кг/м2.Максимальный размер фракции: 0,15 мм.Прочность на сжатие: 5,2 Мпа. Прочность на изгиб: 2,7 Мпа. | Россия, сертифицировано  | Knauf |
| 14 | Лист гипсокартонный | Лист гипсокартонный ГКЛ по ГЭСН 15-02-024-05 группы А (ГОСТ 6266-97).Размер: длина 2500 мм, ширина 1200 мм, толщина 12,5 мм.Лист имеет прямоугольную форму. Отклонение от прямоугольности: 1 мм для листов группы А.Масса 1 м2: 12,5 кг. | Россия, сертифицировано  | ОАО «Свердловский завод гипсовых изделий» |
| 15 | Шуруп самонарезающий | Размер: диаметр 3,5 мм, длина 25 мм. | Россия, сертифицировано  | «ММК-МЕТИЗ» |
| 16 | Шуруп самонарезающий | Размер: диаметр 3,5 мм, длина 35 мм. | Россия, сертифицировано  | «ММК-МЕТИЗ» |
| 17 | Бруски обрезные | Бруски обрезные хвойных пород ГОСТ 8486-86.Сорт: IV.Длина 6 м, ширина 75 мм, толщина 75 мм.Шероховатость поверхности: 1600 мкм. | Россия, сертифицировано  | ООО «ЛенВуд» |
| 18 | Паста антисептическая | Предназначена для защиты древесины от биологического разрушения(гниения, поражения древоточцами). Объекты защиты: лаги, балки перекрытий, нижние венцы срубов, доски пола с нижней пласти, оконные, дверные блоки по периметру, деревянные закладные детали.Расход: 320 г/м2. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 19 | Рейки деревянные | Размер: 8х18 мм. | Россия, сертифицировано  | ООО «ЛенВуд» |
| 20 | Блоки ПВХ дверные | ГОСТ 30674-99. Блоки дверные балконные из ПВХ профилей со стеклопакетами, с фурнитурой. Группа прочности по сопротивлению статическим нагрузкам А . Для изготовления дверных блоков применяют поливинилхлоридные профили с толщиной стенок классаА по ГОСТ 30673. Группа прочности по сопротивлению эксплуатационным динамическим нагрузкам (при открывании, закрывании дверного полотна) А. Приведенное сопротивление теплопередаче дверных блоков с заполнением трехслойными панелями с утеплителем толщиной 16 мм: 0,80 м2\*°С/Вт. Звукоизоляция, 30 дБА. Воздухопроницаемость при DРо = 10 Па, 3,5 м3/(ч×м2). Безотказность, циклы открывания-закрывания, 500000. Долговечность, условных лет эксплуатации: ПВХ профилей 40, стеклопакетов 20, уплотняющих прокладок 10. Усилие, прикладываемое к дверному полотну при закрывании до требуемого сжатия уплотняющих прокладок, 100 Н. Усилие, требуемое для открывания дверного полотна, 50 Н.  | Россия, сертифицировано  | «Хамелеон» |
| 21 | ПВХ уголок | Уголок ПВХ, размером 20х20 мм.Марка по показателю абсолютной деформации при вдавливании: Ж .Изменение линейных размеров:1,0 %.Прочность при растяжении: 10,0 Мпа.Абсолютная деформация при вдавливании: 0,3 мм. | Россия, сертифицировано  | «Хамелеон» |
| 22 | Проволока светлая | ГОСТ 3282-74, диаметр 1,1 мм. Проволока изготовлена в мотках. Намотка проволоки производится правильными рядами без перепутывания витков, обеспечивать свободное сматывание проволоки с мотков. | Россия, сертифицировано  | ООО «ПТО «Волна» |
| 23 | Грунтовка акриловая | Грунтовка акриловая проникающая, адгезионная.Цвет: белый.Сухой остаток: 11 %.Ph: 8.Температура нанесения: +5°С- +35°С.Время высыхания при температуре +23°С: 4 часа.Расход: 200 г/м2. Температура эксплуатации: -5°С- +90°С.Срок, условия хранения: 12 месяцев.Допустимое количество циклов замораживания и размораживания: 5. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 24 | Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм | Изготовлены в соответствии с ГОСТ Р ИСО 6157-1-2009. | Россия, сертифицировано  | «ММК-МЕТИЗ» |
| 25 | Электроды Э42А | ГОСТ 9467-75.Диаметр: 5 мм.Временное сопротивление разрыву σв: 42 кгс/мм2.Коэффициент наплавки: 9 г/Ач.Расход электродов на 1 кг наплавленного металла: 1,6 кг.Предел текучести: 305 Мпа.Относительное сужение: 45 %. | Россия, сертифицировано  |  «ЭСАБ - СВЭЛ» |
| 26 | Болты с гайками и шайбами | ГОСТ7798-70, ГЭСН16-05-001-01.Номинальный диаметр резьбы 12 мм.Диаметр стержня 12 мм. Шаг резьбы: 1,75 мм.Длина резьбы: 30 мм. Длина болта: 45 мм. | Россия, сертифицировано  | «ММК-МЕТИЗ» |
| 27 | Гипсовые вяжущие | Гипсовыевящущие по ГЭСН 15-02-024-05 марка Г-3 по ГОСТ 125-79. Предел прочности при сжатии: 4 (40) Мпа (кгс/см2).Предел прочности при изгибе: 2 (20) Мпа (кгс/см2).Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм: 14 %.Объемное расширение: 0,1 %. | Россия, сертифицировано  | Knauf |
| 28 | Проволока канатная оцинкованная | ГОСТ 7372-79. Марка ОЖ.Диаметр: 3,2 мм. Число скручиваний: 17 Н/мм2 (кгс/мм2).Число перегибов: 11 Н/м2 (кгс/мм2).Поверхностная плотность цикла: 230 г/м2. | Россия, сертифицировано  | «Мечел-Сервис» |
| 29 | Сталь листовая оцинкованная | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм соответствует ГОСТ14918-80. | Россия, сертифицировано  | ТД ММК |
| 30 | Водоотлив оконный | ГОСТ 14918-80. Изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием, группы ХШ, категории вытяжки Г.Ширина планки: 250 мм Толщина покрытия: 20 мкм.Количество перегибов без излома: 5. | Россия, сертифицировано  | Металлики Ко |
| 31 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) | Основа: полиуретановый преполимер.Механизм отверждения - влажностная полимеризация.Образование поверхностной пленки при 20°C , относительной влажности 60%: 8 минут.Температура использования: +5 °C - +30 °C.Скорость отверждения: 20 минут.Выход пены: 40 л/1000мл.Время высыхания верхнего слоя: 20 мин.Ячеистая структура: 86% изолированных ячеек.Плотность: 40 кг/м3.Термостойкость: -40 °C - +100 °C. Огнестойкость: B3 (в соответствии с DIN 4102 часть 2).Изоляционный фактор: 0,033 Вт/м·К.Сопротивление при растяжении: 0,385Mpa.Сопротивление при сжатии: 0,185Mpa.Упаковка: баллон 750 мл. | Россия, сертифицировано  | ТЭКТОР |
| 32 | Клинья пластиковые монтажные | 1) Размер: 10\*80\*30 мм. Максимальная грузоподъемность: 200 кг.2) Размер: 15\*90\*45 мм. Максимальная грузоподъемность: 1700 кг.3) Размер: 25\*150\*45 мм. Максимальная грузоподъемность: 2200 кг.Зубцы расположены с двух сторон повсей поверхности, находиться к ней под углом, шаг зубцов 0,5 мм. | Россия, сертифицировано  | Компания КлинПласт |
| 33 | Блоки ПВХ оконные | Блоки из профилей ПВХ, двухкамерные, одностворчатые, поворотно-откидные, 32 мм.Изделия состоят из рамочных элементов, сваренных из ПВХ профилей, усиленных стальными вкладышами. Конструкция изделий включает в себя два ряда уплотняющих прокладок в притворах. Оконные приборы, крепежные детали отвечают требованиям ГОСТ 538-2001, имеют защитно-декоративное покрытие по ГОСТ 9.303-84. Предельные отклонения номинальных габаритных размеров +0,5; -0,5. Разность длин диагоналей прямоугольных рамочных элементов 0,5 мм. Перепад лицевых поверхностей (провес) в сварных угловых, Т-образных соединениях смежных профилей коробок, створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости, 0,1 мм, при механическом соединении импостов с профилями коробок, а также между собой 0,1 мм.Обработка сварного шва предусматривает выборку канавки, размер канавки на лицевых поверхностях 5 мм по ширине, глубина канавки 0,5 мм, величина среза наружного угла сварного шва 1 мм по сварному шву. Провисание открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в собранном изделии 1 мм на 1 м ширины. Приведенное сопротивление теплопередаче, м2\*°С/Вт,: 0,55. Изоляция воздушного шума транспортного потока, дБА, 30. Класс звукоизоляции, Д. Общий коэффициент светопропускания 0,5. Воздухопроницаемость, при DР =10 Па, м3/(ч×м2), 16. Класс воздухо-, водопроницаемости, В. Долговечность, условных лет эксплуатации: ПВХ профилей 40, стеклопакетов 20, уплотняющих прокладок 10.Сварные угловые соединения с обработанными сварными швами створок выдерживют действие контрольной нагрузки 1200 Н. Запирающие приборы обеспечивают надежное запирание открывающихся элементов изделий. Открывание, закрывание происходит легко, плавно, без заеданий. Ручки, засовы приборов самопроизвольно не перемещаются из положения «открыто», «закрыто». Конструкции запирающих приборов, петель обеспечивают плотный, равномерный обжим прокладок по всему контуру уплотнения в притворах. Оконные приборы выдерживают действие приложенных к ним нагрузок, усилий согласно ГОСТ 23166. Подвижные детали оконных приборов, перемещаются без заедания. Лицевые поверхности замков, защелок, а также цилиндровых механизмов, ручек, накладок к ним не имеют механических повреждений. | Россия, сертифицировано  | «Хамелеон» |
| 34 | Доски подоконные пластик | Длина: 6000 мм. Цвет: белый матовый.Толщина: 22 мм.Высота лицевой части (планки): 30 мм.Коэффициент теплового расширения (за 24 часа температурного воздействия +70°C): 0,7%. Толщина коэкструзионного слоя твердого ПВХ: 1 мм.Прочность при растяжении: 36,8 МПа.Модуль упругости при растяжении: 29,6 кДж/м2.Температура размягчения по Вику: 83°C.Устойчивость против царапин: 5 Н.Износостойкость: 300 U.Светостойкость: 6 степени. | Россия, сертифицировано  | ООО «ЛенВуд» |
| 35 | Доски обрезные | ГОСТ 8486-86. Доски обрезные хвойных пород, II сорта. Длина: 6,0 м.Ширина: 100 мм.Толщина: 44 мм. Шероховатость поверхности: 1250 мкм.Влажность: 20 %. | Россия, сертифицировано  | ООО «ЛенВуд» |
| 36 | Бетон тяжелый | Бетон тяжелый, класс В15 в соответсвии с ГОСТ 26633-2012.Вода для затворения бетонных смесей и приготовления добавок по ГОСТ 23732. В качестве вяжущих материалов применяются портландцементы по ГОСТ 10178. | Россия, сертифицировано  | «Омега бетон» |
| 37 | Краска | Сфера применения: краска используется по черным, цветным металлам. Тип основания: ржавые, окрашенные, чистые поверхности из стали, нержавеющей стали, цветных металлов, чугуна, гальванизированные, а также деревянные, пластиковые покрытия, устойчивые к растворителям.Краска обеспечивает защиту металла от коррозии в течение 8 лет.Состав: алкидные смолы, модифицированные полистиролом, пигменты, растворитель.Время высыхания: 90 минут. Время нанесения следующего слоя: через 4 часа. Расход при двухслойном покрытии: 1 литр на 5 м2.Упаковка: банка объемом 5 л.Срок хранения: 3 года. | Россия, сертифицировано  | «Радуга» |
| 38 | Уайт-спирит | Плотность: 0,790 г\см3Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле: 35 °С.Не содержит водорастворимые кислоты, щелочь, механические примеси, воду.Предельно допустимая концентрация паров в воздухе рабочей зоны: 300 мг/м3. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 39 | Краска водно-дисперсионная для потолков | Сфера применения: окраска потолков.Разбавитель: вода.Расход: 15 м2/л.Степень перетира: 30 мкм.Плотность: 1,5 г/см3.Время высыхания до 3 степени при температуре 20°C: 60 мин.Концентрации ионов водорода (рН): 8.Адгезия к бетону: 2 МПа.Рабочая температура нанесения: +10°C - +30°C.Укрывистость: 120 г/м2.Упаковка: 10 литров. | Россия, сертифицировано  | «Радуга» |
| 40 | Растворитель | Растворитель марки Р-4, ГОСТ 7827-74. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 41 | Праймер | Производится по ГОСТ 2889-80.Максимальная температура применения: +30°С. Максимальное время высыхания: 12 ч.Упаковка: металлическое ведро массой 16 кг. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 42 | Герметик | Однокомпонентный, готовый к применению герметик, на основе полиакрилатной дисперсии. Назначение: герметизация деформационных швов строительных конструкций с деформацией 15%, герметизация стыков, щелей, трещин на фасадах зданий.Качества: устойчивость к УФ-излучению, атмосферным воздействиям, возможность поверхностной окраски, колеровка.Характеристики:- Цвет белый.- Время отверждения при температуре +23°С, толщине слоя 4 мм: 48 часов.- Время образования поверхностной пленки при температуре при +23°С: 45 минут - Плотность: 1,4 г/см3.- Диапазон температур нанесения: -20°С- +50°С.- Диапазон температур эксплуатации: -60°С- +80°С.- Условная прочность в момент разрыва: 0,2 МПа.- Модуль упругости при 100% удлинении: 0,1 МПа.- Усадка: 15% | Россия, сертифицировано  | Сазиласт |
| 43 | Материал рулонный | Материал рулонный кровельный предназначен для комплектации нижнего слоя кровельного ковра. Материал представляет собой рулонный полимерно-битумный материал на основе каркасной стеклоткани, имеет защитный слой из легкоплавкой полимерной пленки с обеих сторон. Материал предназначен для использования на кровлях с малым углом наклона, для гидроизоляции фундаментов зданий, сооружений различного назначения. Масса 1 м2 материала: 4 кг. Масса вяжущего с наплавляемой стороны 2 кг/м2. Минимальная разрывная сила 590 (60) Н(кгс). Максимальное удлинение 2 %.Длина рулона 10 м. Ширина рулона 1 м. | Россия, сертифицировано  | Филизол ТПП-4,0 |
| 44 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый 1:2,0 | Марка по подвижности Пк 3.Норма подвижности по погружению конуса: 10 см.Водоудерживающая способность растворных смесей: 90 %.Расслаиваемость свежеприготовленных смесей: 10 %.Марки по морозостойкости F25.Средняя плотность, D, затвердевших растворов в проектном возрасте: 1600 кг/м3. | Россия, сертифицировано  | «Омега бетон» |
| 45 | Саморезы для гипсокартона | Длина 110 мм. Диаметр 4,8 мм. | Россия, сертифицировано  | ММК-МЕТИЗ |
| 46 | Замки врезные цилиндровые ЗВСП-2Т Д в сборе | Количество ригелей: 4. Диаметр ригеля: 15,5 мм. Тип механизма секретности: сувальдный с двойной бородкой.Количество ключей: пять.Удаление ключевого отверстия: 63,5 мм.Вылет ригелей: 40 мм.Количество точек запирания: 3.Покрытие лицевой планки: гальваника.Цвет лицевой планки: хром. | Россия, сертифицировано  | МЕТТЭМ |
| 47 | Очес льняной, ГОСТ Р 53486-2009 | Мягкий. По ГОСТ Р 53486-2009. | Россия, сертифицировано  | ЗАО «Корпорация ХОРС» |
| 48 | Умывальник полукруглый «Тюльпан» | Умывальник полукруглый «Тюльпан».Дефекты: отсутствуют. | Россия, сертифицировано  | Santek |
| 49 | Пьедестал «Тюльпан» | Пьедестал «Тюльпан».Дефекты: не допускаются. | Россия, сертифицировано  | Santek |
| 50 | Заглушка полипропиленовая бесшовная приварная | Диаметр 50 мм | Россия, сертифицировано  | ВЯТКАХИММАШ, Кировская область |
| 51 | Трубопровод канализации | Трубопровод канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами.Диаметр 50 мм. | Россия, сертифицировано  | ВЯТКАХИММАШ, Кировская область |
| 52 | Дюбель пластмассовый с шурупами | Дюбель пластмассовый, размер: 8х40 мм.Материал: полиэтилен низкого давления низкой плотности.Коэффициент запаса прочности: 4.Коэффициент разрушения: 2,5.Степень совершенства конструкции: 60 %. | Россия, сертифицировано  | ООО «РосДюбель» |
| 53 | Смеситель для ванны | Смесители для ванны кнопочные с металлическим шлангом, металлизированными маховиками.Рабочее давление: 0,6 Мпа.Максимальное давление: 1 Мпа.Температура воды: +5°С- +75°С.Механизмы смесителя: латунные.Вентильная головка: возвратно-поступательная с торцевой резиновой прокладкой, с керамическими затворами.Отделка наружных поверхностей: механическая полировка.Защитно-декоративное покрытие: гальваническое (никель-хром).Масса: 0,6 кг. | Россия, сертифицировано  | Оптима |
| 54 | Сифон для раковины | Вид сифона: бутылочный.Высота, см, 14,2.Длина, см, 24.Для слива диаметром 1 1/4" (3,2 см).Диаметр подключения, см, 4.Внешнее исполнение.Форма круглая.Материал пластик.Цвет белый.Регулировка по высоте, см, 9,5.Оснащение: пробка на цепочке. | Россия, сертифицировано  | «ВИР Пласт» |
| 55 | Шуруп с полукруглой головкой | ГОСТ 1144-80.Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм.Внутренний диаметр резьбы: 3,5 мм.Шаг резьбы: 2 мм.Диаметр головки: 10 мм.Высота головки: 3,5 мм.Масса 1000 шт. стальных шурупов: 6,88 кг. | Россия, сертифицировано  | ТД ММК |
| 56 | Трубопровод канализации | Трубопровод канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами.Диаметр: 110 мм.Максимальная температура: 50°С.Срок эксплуатации 50 лет. | Россия, сертифицировано  | ВЯТКАХИММАШ, Кировская область |
| 57 | Маркировочная бирка | Марки ТВ-40, ТВ-40Т, ТВ-50 по ГОСТ 19034-82.Материал: поливинилхлорид. | Россия, сертифицировано  |  ООО «Уральский завод коммутационных изделий»  |
| 58 | Кабель силовой ВВГнг-0,66 3х1,5 | Кабель силовой ВВГнг-0,66 3х1,5 мм2.Номинальная толщина изоляции из поливинилхлоридного пластиката: 0,6 мм.Строительная длина: 450 м,Токопроводящие жилы круглойформы, изолированы поливинилхлоридным пластикатом.Изолированные жилы многожильных кабелейимеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил голубого цвета.Изоляция жил заземления двухцветная (зелено-желтой расцветки).Кабели не распространяет горение.Срок службы кабелей 30 лет. | Россия, сертифицировано  | Нижегородский КАБЕЛЬ |
| 59 | Кабель силовой ВВГнг-0,66 3х2,5 | ГОСТ 16442-80.Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, оболочкой, марки ВВГНГ-LS, с числом жил 3, сечением 2,5 мм2.Номинальная толщина изоляции из поливинилхлоридного пластиката:0,6 мм.Строительная длина: 450 м.Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку. Изоляция нулевых жил голубого цвета.Изоляция жил заземления двухцветная (зелено-желтой расцветки).Срок службы кабелей 30 лет. | Россия, сертифицировано  | Нижегородский КАБЕЛЬ |
| 60 | Коробка ответвительная, распаечная | Коробка ответвительная, распаечная, скрытой проводки У-198/КП-1 (пластмассовая).Масса 100 г. | Россия, сертифицировано  | «ВЗЭМИ» |
| 61 | Лак электроизоляционный | Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (d сопла 4мм) при20°С: 40 с.Время высыхания лаковой пленки до степени 3: 45 мин при 105°С.Время просыхание в толстом слое: 12 ч при 120°С. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 62 | Выключатель автоматический 16А | Технические характеристики:Характеристика срабатывания: C.Номинальный ток АС: 16А.Номинальное напряжение: 230В.Максимальная отключающая способность: 10 кА.Номинальное напряжение DC, 250В.Сечение подключаемого кабеля 1-25мм2. | Россия, сертифицировано  | «Орион» |
| 63 | Выключатель автоматический 10А | Технические характеристики:Характеристика срабатывания: C.Номинальный ток АС: 10А;Номинальное напряжение: 230В.Максимальная отключающая способность: 10 кА.Номинальное напряжение DC, 250В.Сечение подключаемого кабеля 1-25мм2. | Россия, сертифицировано  | «Орион» |
| 64 | Сталь полосовая | Марка стали по ГОСТ 103-2006 шириной 100 мм. | Россия, сертифицировано  | ТД ММК |
| 65 | Профиль монтажный перфорированный | изготовлен из углеродистой конструкционной стали марки 08ПС толщиной 2,0 мм. | Россия, сертифицировано  | МЕТАЛФОРМЕ |
| 66 | Светильник | Светильник имеет размеры 595х595 мм.Монтируется в подвесные потолки типа «Армстронг». Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Срок службы светильников 7 лет. Светильник предназначен для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 198В-242ВУстойчивость к механическим воздействиям по группе М1 по ГОСТ 17516.1-90. Светильники укомплектованы электронными пускорегулирующими аппаратами CIMEX. | Россия, сертифицировано  | «Эффект» |
| 67 | Лампа люминесцентная | Лампа люминесцентная ЛБ-20.Лампа эксплуатируется при температуре окружающего воздуха +10°С- +35°С.Мощность лампы: 20 Вт.Лампа эксплуатируется при напряжении сети 127 – 220 В, частотой 50 Гц со стартерными ПРА по ГОСТ Р МЭК 921, стартерами по ГОСТ Р МЭК 60155.Возможность включение лампы в электрическую сеть с использованием электронных ПРА соответствующей мощности.Срок службы: 12 000 час.Длина: 604 мм.Диаметр: 32 мм. | Россия, сертифицировано  | Томский завод светотехники |
| 68 | Винт с полукруглой головкой | ГОСТ 17473-80. Длина 50 мм. Шаг резьбы крупный 1,5 мм, мелкий 1,25 ммДиаметр головки 16 мм.Высота головки 7 мм.Радиус сферы головки 8,1 мм.Номер крестообразного шлица 4 мм.Диаметр крестообразного шлица 10,6 мм.Глубина крестообразного шлица 5,6 мм.Глубина вхождения калибра в крестообразный шлиц 6,3 мм.Длина резьбы нормальная 26 мм.Масса 1000 шт. стальных винтов с крупным шагом резьбы, 31,15 кг. | Россия, сертифицировано  | ММК-МЕТИЗ |
| 69 | Дюбель распорный | Дюбель распорный полиэтиленовый 6х40 мм, 8х30 мм.Коэффициент запаса прочности: 3,8.Коэффициент разрушения: 2,5. Диапазон рабочих температур: -40°С- +80°С. Рекомендуемая рабочая нагрузка: 0,32кН. | Россия, сертифицировано  | «РосДубель» |
| 70 | Короб одноканальный белый | Длина2,5 м.Размер: 40\*25 мм.Отвечает требованиям: Р50827-95 (МЭК 670-89).Степень защиты: IP 40.Ударопрочность: 6 Дж. | Россия, сертифицировано  | «ВЗЭМИ» |
| 71 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | ГОСТ 28013-98.Марка по подвижности Пк 3.Норма подвижности по погружению конуса: 10 см.Водоудерживающая способность растворных смесей: 90 %.Расслаиваемость свежеприготовленных смесей: 10 %.Марка по морозостойкости F50. | Россия, сертифицировано  | «Омега Бетон» |
| 72 | Лента полиэтиленовая с липким слоем, ГОСТ 20477-86 | Ширина ленты: 100 мм.Длина ленты: 70 мм лента, получена поливным методом.Липкость: 650 с.Гарантийный срок хранения ленты: 3 года со дня изготовления.Прочность при разрыве: 19,6 (200) Мпа (кгс/см2).Относительное удлинение при разрыве: 400%.Намотка ленты в рулон плотная, безперекосов, края ровно обрезаны.Внешний вид: лента не имеет трещин, складок, разрывов, отверстий, пропусков клеевого слоя, посторонних включений в клеевом слое. | Россия, сертифицировано  | ЛИКК |
| 73 | Клей ПВА | Клеящая способность: 550 (0,55) н/м (кгс/см).Морозостойкость: 6 циклов замораживания и оттаивания.Температурные условия нанесения:+5 - +18°С.Расход на однослойное покрытие: 100 г/м².Окончательная сушка (при 20 °С): 12 часов.Полная пожаро-, взрывобезопасность, влагостойкость ,влагонепроницаемость.Срок хранения 12 месяцев. | Россия, сертифицировано  | Ника ПВА |
| 74 | Гвозди строительные ГОСТ 4028-63 | ГОСТ 4028-63.Гвозди изготовлены из низкоуглеродистой стальной термически необработанной проволоки без покрытия.Торцовая поверхность конической головки строительных гвоздей рифленая.Заостренная часть гвоздя имеет круглое сечение. Угол заострения по граням 40°.Односторонний равномерный прогиб стержня гвоздя 0,2 мм.Используются следующие виды гвоздей:1) Диаметр стержня 0,8 мм с длиной гвоздя 8 мм.2) Диаметр стержня 0,8 мм с длиной гвоздя 12 мм. 3) Диаметр стержня 1,0 мм с длиной гвоздя 16 мм.4)Диаметр стержня 1,2 мм с длиной гвоздя 16 мм. 5) Диаметр стержня 1,2 мм с длиной гвоздя 25 мм. 6) Диаметр стержня 1,4 мм с длиной гвоздя 25 мм.7) Диаметр стержня 1,4 мм, длина гвоздя 40 мм.8) Диаметр стержня 1,6 мм, длина гвоздя 25 мм.9) Диаметр стержня 1,6 мм, длина гвоздя 40 мм. | Россия, сертифицировано  | ООО «Металон» |
| 75 | Шпатлевка | Заполнитель: известняк, фракция 0,1 мм.Во время выполнения работ по выравниванию температура основы, растворной смеси и помещения: +15°С;температура воды: +40°С;максимальная толщина слоя при частичном выравнивании: 2 мм;максимальная толщина слоя при полном выравнивании за одно нанесение: 1 мм;расход: 1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм;прочность сцепления с бетоном: 0,6 МПа. | Россия, сертифицировано  | Knauf |
| 76 | Очиститель для клея | Предельно допустимые значения концентрации веществ в рабочей зоне:этил-ацетат, 200 мл/м3,бутанон, 200 мл/м3,циклогексан, 80 мл/м3,гептан, 300 мл/м3,н-Гексан 10 мл/м3.Внешний вид – прозрачная жидкость.Температура кипения 74 °С. Температура замерзания -40 °С.Предел воспламеняемости и взрывоопасности – 1,2–12,5%.Плотность – 0,9 г/см3. | Россия, сертифицировано  | ООО «РОСЭЛ» |
| 77 | Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный | Сечение круглое сплошное, диаметр 80 мм.Плотность, 40 кг/м3.Рабочий температурный диапазон, -60 - +80 °С.Низкоеводопоглощение за 24 часа, 0,8%.Паропроницаемость, 0,002 мг/мчПа.Теплопроводность, 0,04 Вт/мК.Индекс снижения ударного шума, 25Дб.Модуль упругости 0,5 мПа.Водопоглощение по массе, 3%. | Россия, сертифицировано  | ООО «Ремера» |
| 78 | Лента самоклеящаяся | Лента самоклеящаяся 3х50 мм. Производится на основе вспененного синтетического каучука с закрытой ячеистой структурой. Температурные пределы носителя: -50°С- +105°С,Коэффициент теплопровоности λ при 0°С 0,036 Вт/(м·К), при +40°С 0,040 Вт/(м·К).Коэффицент сопротивления проникновению влажности μ, 8000.Характеристики пожаробезопасности:Слабогорючий материал (группа горючести Г1 согласно ГОСТ 30244-94); практическое поведение в огне - не распространяет пламени; самозатухающий, некапающий; материал устойчив к ультрафиолетовому излучению.Цвет – черный. | Россия, сертифицировано  | ЛИКК |
| 79 | Сталь горячекатаная арматурная | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса AI, диаметр 16 мм. Марка стали Ст3пс.Площадь поперечного сеченuя стержня, 2,010 см2;масса 1м профиля, 1,580 кг;Предельные отклонения, -5,0 - +3,0 %;Предел текучести sт, 235 H/мм2;Временное сопротивление разрыву sв, 373 Н/мм2;Относительное удлинение d5, 25%. | Россия, сертифицировано  | ТД ММК |
| 80 | Вода | Максимальное допустимое содержание, мг/л:растворимых солей - 2000,ионов S02-4 - 600,ионов СL- -500,взвешенных частиц - 200.Общее содержание в воде ионов натрия и калия в составе растворимых солей 1400 мг/л.Состав:Сахар, 100 мг/л,Фосфаты в расчете на Р205, 100 мг/л,Нитраты в расчете на N03, 500 мг/л,Сульфиды в расчете на S2, 100 мг/л.Свинец в расчете на РЬ2, 100 мг/л,Цинк в расчете не Zn2, 100 мг/л.Водородный показатель воды рН, 9.Окисляемость воды, 11 мг/л.Окраска воды желтоватая с цветностью 30° по ГОСТ 3351. | Россия, сертифицировано  | РентСпецТран |
| 81 | Стекло листовое | Стекло листовое, площадью 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5.Плотность (при 18 °С), 2500 кг/м3.Температура размягчения, 600 °СТемпературный коэффициент линейного расширения (в интервале температур 20 °С- 300 °С), 9•10-6К-1.Теплопроводность, 1 Вт/(м•К).Теплопоглощающая способность, 720 Дж/(кг•К).Коэффициент теплопередачи, 5,8 Вт/(м2•К).Коэффициент преломления света 1,5.Коэффициент направленного отражения света 0,08.Коэффициент эмиссии 0,837. | Россия, сертифицировано  | ОАО «Востек» |
| 82 | Битумы нефтяные строительные | ГОСТ 9548-74.Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180. | Россия, сертифицировано  | «ИЗОАРТ» |
| 83 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | Патроны для строительно-монтажногопистолета, 603 Дж. Диаметр, 6,8 мм.Длина, 18 мм.Масса, 0,22 г. | Россия, сертифицировано  | Гефест |
| 84 | Лак | Полиуретан-акрилатный лак. Срок службы 5 лет.Фасовка ведро металл, 1,5 л;Бесцветный, полуглянцевый, однокомпонентный.Растворитель - вода;Время высыхания, 12 часов;Расход 65 г/м2. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 85 | Бензин растворитель | Плотность при 20ºС, 0,686 г/см3,температура начала кипения, 80 ºС.выдерживает испытание на образование масляного пятна.Не содержит водорастворимых кислот, щелочей, механических примесей, воды. | Россия, сертифицировано  | ООО «Производство строительной химии» |
| 86 | Клей плиточный | Клей имеет следующие свойства:Подходить для всех видов плитки с размером 0,6х0,6 м.Максимальный вес приклеиваемой плитки 100кг/м² поверхности.Для внутренних, наружных работ.Температура работ: +5 - +30°С.Количество воды: на 25 кг сухой смеси 5,5 л.Расход воды на 1 кг сухой смеси: 0,22 л.Рекомендуемая толщина слоя: 3-10 мм.Расход при работе шпателем: 6Х6 3,5 кг/м2.Время жизни раствора: 180 минут.Время укладки плитки: 15 минут.Время корректировки: 10 минут.Время твердения: 24 часов.Прочность сцепления: 15 кг/см2 (1,47 МПа). Температура эксплуатации: -50 - + 70°С.Морозостойкость: 35 циклов.Фасовка: 25 кг. | Россия, сертифицировано  | Knauf |
| 87 | Затирка для плитки | Затирка предназначена для заполнения швов керамических, каменных (в том числе мраморных), стеклянных облицовок на полах, стенах внутри, снаружи зданий, при ширине шва 1-10 мм. Насыпная плотность сухой смеси: 0,85кг/дм3Количество воды затворения 0,32 л на 1 кг сухой смеси Плотность смеси, готовой к применению: 1,65кг/дм3.Время потребления: 120 минут при + 20°C Температура применения: +5 - +30 °CВозможность технологического прохода: через 8 часов.Прочность на сжатие в возрасте 28 суток: 15 МПа.Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток: 3,5 МП. Адгезия к бетону в возрасте 28 суток: 0,6 МПа.Достижение полной гидрофобности: через 7 дней.Морозостойкость затвердевшего раствора: 100 циклов (F100).Температура эксплуатации: –50 - +70°CГруппа горючести: НГ (ГОСТ 30244-94). | Россия, сертифицировано  | Knauf |
| 88 | Выключатель 1 кл | Номинальный ток: 6 А.;Напряжение: 250 В.;Тип зажима: винт;Сечение провода: 2.5 мм2;Материал механизма: термостойкая электротехническая пластмасса;Степень защиты: IP 20. | Россия, сертифицировано  | ПромЭлектро |
| 89 | Выключатель 2 кл | Номинальный ток: 6 А.;Напряжение: 250 В.;Тип зажима: винт;Сечение провода: 2.5 мм2;Материал механизма: термостойкая электротехническая пластмасса;Степень защиты: IP 20. | Россия, сертифицировано  | ПромЭлектро |
| 90 | Мастика герметизирующая нетвердеющая | Относительное удлинение в момент разрыва 500%.Основа - полиуретановый каучук.Температура эксплуатации: -60 - +70 °С.Температура нанесения: -10 - +30 °С.Минимальная толщина мастичного слоя 3 мм.Условная прочность в момент разрыва, 0,6 Мпа; относительное удлинение в момент разрыва, 500 %; относительное удлинение в момент разрыва при -50°С, 150 %.Характер разрушения: когезионный.Сопротивление текучести, 0 мм.Модуль упругости при +23 °С, 3 кг/см2.Модуль упругости при -20 °С, 3 кг/см2.Плотность, 1400 кг/м3. | Россия, сертифицировано  | ТЭКТОР 202 |
| 91 | Трубки защитные гофрированные | Материал: самозатухающая ПВХ-композицияДиапазон рабочих температур: -35 - +40 °С.Прочность: 1100 Н на 5 см при 20°С.Монтаж при температуре окружающей среды: -3 - + 50 °С.Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529).Изгиб под углом 360°: радиус изгиба равен трем наружным диаметрам трубы.Протяжка: стальная проволока ГОСТ 9389-75 класса 2 диаметром 0,9 мм. Нагревостойкость, огнестойкость: по ГОСТ Р 50827 (МЭК 670-89)Цвет: серый RAL 7035.Срок хранения: 2 года в упаковке изготовителя. | Россия, сертифицировано  | Промрукав |
| 92 | Муфты надвижные | Срок службы 50 лет.Муфта ремонтная ПВХ для канализационной трубы, имеет пазухи под уплотнительное резиновое кольцо с каждой стороны. Цвет муфты: серый. Диаметр муфты Dn: 110 мм.Длина: 117,3 мм.Срок хранения: 2 года. | Россия, сертифицировано  | АО «ХЕМКОР» |
| 93 | Тройники косые | Тройник ПВХ для канализационной трубы для внутренней канализации используется для устройства разветвлений под углом 45° сетей канализации из труб ПВХ. Имеет раструб под соединение с помощью резинового уплотнительного кольца с двух сторон, гладкий конец со снятой фаской с другой.Цвет тройника: серыйДиаметр тройника: 100 мм, Угол сгиба: 45°,Срок службы: 50 лет. Cрок хранения: 2 года. | Россия, сертифицировано  | АО «ХЕМКОР» |
| 94 | Портландцемент общестроительного назначения | ГОСТ 10178-85, марки 400.Содержание добавок отсутствуют.Предел прочности при изгибе в возрасте 28 суток: 5,4 (55) Мпа (кгс/см2). Предел прочности при сжатии в возрасте 28 суток: 39,2 (400) Мпа (кгс/см2).Тонкость помола цемента обеспечивает просеивание пробы цемента сквозь сито с сеткой № 008 по ГОСТ 6613 90 % массы просеиваемой пробы.Предел прочности при сжатии после пропаривания: 27 (270) Мпа (кгс/см2). | Россия, сертифицировано  | «Омега бетон» |
| 95 | Раскладки поливинилхлоридные вертикальные | ГОСТ 19111-2001.Марка по показателю абсолютной деформации привдавливании: ПЖ. Изменение линейных размеров, 1,0 %.Прочность при растяжении, 20,0 Мпа.Абсолютная деформация при вдавливании, 0,5 мм. | Россия, сертифицировано  | «Хамелеон» |
| 96 | Плитки керамические для стен | Плитки керамические по ГОСТ 6141-91, 1 сорт, предназначены для внутренней облицовки стен помещений. Разница между наибольшим, наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине 1 мм. Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность) 0,3 мм. Кривизна лицевой поверхности, 0,8 мм. Водопоглощение, 16%. Предел прочности при изгибе, 15 МПа. | Россия, сертифицировано  | ООО «Шахтинская керамика» |
| 97 | Кабель силовой ВВГнг 3\*4 | Кабель силовой ВВГнг-3х4. Кабель с медными многопроволочными токопроводящими жилами, с изоляцией, оболочкой из ПВХ-композиции пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением. Предназначен для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках. | Россия, сертифицировано  | Нижегородский КАБЕЛЬ |
| 98 | Доводчик дверной, (вес закрываемой двери до 120 кг) | Регулировка усилия - винтом.Монтажные размеры: 160\*43 ммГабариты (в\*ш\*г): 65\*281\*47 ммШирина двери: 1100 ммТемпературный режим: -15 °СРегулировка скорости закрывания в двух диапазонах.Регулируемая фиксация двери в открытом положении (HOLD OPEN).Два независимых клапана для регулирования скорости закрывания в диапазонах 160°-15°, 15°-0°Вес: 2,0 кг.Максимальный угол открывания двери: 180°. | Россия, сертифицировано  | Рандисс |
| 99 | Герметик универсальный силиконовый | Однокомпонентный универсальный силиконовый герметик для заполнения швов, затвердевающий под воздействием влажности воздуха. Состав: 100% силикон.Плотность: 1,38 г/см3Время образования поверхностной пленки: 20 мин.Скорость вулканизации: 0,5 мм/сутки.Температура нанесения: +5 - +40°С.Температура эксплуатации: -30 - +80°С.Объем картриджа: 300 мл.Срок годности со дня изготовления: 12 месяцев. | Россия, сертифицировано  | ТЭКТОР |
| 100 | Материал фактурный декоративный | Основа: водная дисперсия полимера с наполнителем.Негорючий, паропроницаемый.Нанесение при температуре +5ºС- + 25 ºС.Полное высыхание при температуре окружающей среды +22°С, относительной влажности 65 % 24 часов.Хранение и транспортировка при температуре +5 ºС - +25 ºС 24 месяцев с даты изготовления при невскрытой упаковке.Упаковка: пластиковые ведра 15 кг. Расход: 2 кг/м2. | Россия, сертифицировано  | ЛАКРА |
| 101 | Сайдинг виниловый | Материал представляет собой пластиковые панели для наружной отделки зданий. Нетоксичный, негорючий строительный материал, не менять цвет, не подвергаться коррозии, не трескаться и не отслаиваться. Сфера применения: здания, помещения.Размер сайдинга (д\*ш\*т): 3850\*255\*1.2 ммСофит представлят собой пластиковые панели для отделки фронтонов здания. Софит обеспечивает эффект вентиляции, использоваться с любым типом вентилируемого фасада. Цвет: коричневый.Размер софита (д\*ш\*т): 3000\*255\*1.2 мм. | Россия, сертифицировано  | «Альта-Профиль» |
| 102 | Профилированный настил | Материал представляет собой листовые гофрированные профили с повторяющимися по ширине листа гофрами. Выпускается на профилегибочных линиях (станах) путем холодной гибки тонкого холоднокатаного листа с антикоррозионным покрытием.Характеристики:1. Коррозионная стойкость, 30 лет. 2. Вес 1 м2профлиста, 9,8 кг. | Россия, сертифицировано  | Металл Профиль  |
| 103 | Линолиум полукоммерческий | Класс износостойкости, 32 класса.Группа и степень истираемости, 12 г/м2, группа "P".Толщина защитного слоя, 0,4 мм.Основа: войлок (иглопробивной материал), поливинилхлорид (вспененного типа).Длинна, 20 м.Ширина, 2,5 м.Толщина покрытия 3мм.Вес линолеума в 1 м2, 3 кг.Горючесть Степень Г2.Воспламеняемость Группы В2.Способность к дымообразованию Д2.Способность распространять пламя РП2.Остаточная деформация 1,2 мм. | Россия, сертифицировано  | Таркетт |
| 104 | Дверь межкомнатная | Особенности конструкции полотна: по периметру сосновая обвязка, внутри - сотовый наполнитель, рабочие плоскости - прессованный МДФ,торец полотна облицован пластиковой лентой.Толщина полотна 30 мм.Цвет: белый.Фурнитура: петли типа FT65, замок Abloy 2014, в двустворчатых дверях - боковые защелки SLR 160.Коробка: деревянная сосновая, ламинированная. | Россия, сертифицировано  | ООО "Марийский мебельный комбинат" |
| 105 | Дверь металличская | Вес, 19 кг.Наполнитель: жесткий ячеистый гофрокартон.Петли: скрытые, открывание 120°.Тип внешнего покрытия: порошково-полимерное.Тип внутреннего покрытия: порошково-полимерное.Толщина полотна, 30 мм.Толщина стального листа, 1 мм.Фурнитура: ручка сплошная, правая, матовый хром.Цвет внешнего покрытия: тёмно-коричневый.Цвет внутреннего покрытия: тёмно-коричневый.Ширина: 960 мм.Высота: 2050 мм.Замок основной: цилиндровый, тип 632.Материал: холоднокатаная легированная сталь.Количество ригелей: 7.Задвижка: есть.Сторона открывания: правая.Тип порога: несъёмный (крашеный).Количество петель: 2.Толщина стального листа коробки: 1 ммТолщина коробки: 53 ммУгол обзора глазка: 160°. | Россия, сертифицировано  | Гефест |
| 106 | Смеситель для ванной | Смеситель двухвентильный. Вес 0,8 кг.В комплектацию включена: лейка, шланг для душа.Способ установки: от стены.Диаметр присоединения: 3/4.Длина излива: 30 ммТип вентиля: двухвентильный.Покрытие смесителя: хром. | Россия, сертифицировано  | ЗАО «Молот» |
| 107 | Ванна | Вес: 15 кг.Материал изготовления: акрил.Длина: 150 см.Ширина: 70 см.Цвет: белый.Водоизмещение: 180 л.Высота с ножками: 55 см.Форма ванны: прямоугольная. | Россия, сертифицировано  | «1 МАРКА» |
| 108 | Полотенцесушитель | Размер: 50x50 см.Вес: 2,280 кг.Материал: пищевая нержавеющая сталь.Диаметр подключения: 3/4 дюйма.Конфигурация: М-образныйМежосевое расстояние: 500 мм. | Россия, сертифицировано  | "Сунержа" |
| 109 | Плитка напольная | Основные характеристики:Длина: 400 мм.Ширина: 400 мм. Тип поверхности: матовая. Цвет: серый. Толщина: 9 мм. Устойчивость к загрязнению: класс 5.Количество в коробке: 9.Площадь в коробке: 1,44 м2. Количество коробок в европоддоне: 44.Площадь в европоддоне: 63,36 м2. | Россия, сертифицировано  | ООО «Шахтинская керамика» |
| 110 | Потолок Армсторнг | Комплектующие потолка Армстронг, а именно лицевая сторона профилей, покрыта полимерным покрытием белого оттенка с декоративной целью.Размеры плиты: 600 х 600 ммТолщина плиты: 8 мм. Вес одного квадратного метра конструкции: 2,5 кг.Влагостойкость конструкции: 85 %.Светоотражающая способность: 92 %.Коэффициент звукопоглощения: 0,2. | Россия, сертифицировано  | «Д-строй» |
| 111 | Клей для линолеума | Рабочая температура: 15°С.Рабочая влажность: 75 %.Расход: 400 г/м2.Фасовка: 1,4 кг. | Россия, сертифицировано  | "Полином" |